{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":13,"rows_kept":9,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测日期：2019年2月15日"]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)",null,"化学需氧量(mg/L)",null,"总氮(mg/L)",null,"总磷(mg/L)",null,"生产状态"]
[{"$nulls":4},"浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值"]
[1,"惠州市第六污水处理有限公司","废水排放口",23418.72,0.05,8,10.86,60,2.06,20,0.43,1.5,"正常"]
[2,"惠州市威龙伊高水务有限公司","废水排放口",50877.5,0.22,8,16.53,60,10.63,20,0.27,1,"正常"]
[3,"惠州市冠德环保有限公司（第七二期）","总排放口",44177.18,0.7,8,21.75,40,12.31,20,0.2,1,"正常"]
[4,"惠州市第八污水处理有限公司","总排放口",9268.13,0.43,8,16.75,60,6.75,20,0.14,1,"正常"]
[5,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口",2371.67,0.38,"-",15.29,"-","-","-","-","-","正常"]
[6,"惠州市叡赛科水质净化有限公司","总排放口",31320.86,0.06,5,18.89,50,8.36,15,0.18,0.5,"正常"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}